根据前面总结出的山区公路边坡施工难点以及各种处治技术的适应性特点，目前山区路基边坡防护工程已经由原来的单一结构加固模式，逐渐向结构安全、水文控制、生态修复、智能管控一体化的综合防护模式转变。为了解决传统施工中地质适应性差、工序控制粗放、水害防控薄弱、运维滞后等问题，必须对边坡防护工程进行提质增效，以满足复杂山区工况的施工和运营要求。
技术适配优化就是要创建起地质工况分级对应处治技术的应用体系。根据山区边坡岩土多变、水害高发的特点，抛弃传统的单一化、模板化的防护施工模式，按照边坡岩土类型、坡体高度、坡率参数、降雨工况、稳定系数等指标，准确地选择出相应的防护工艺。对深层滑移风险大的高危边坡，采用刚性支挡加锚固框架的复合加固方式，保证坡体整体稳定性；对岩层破碎、危岩多发的岩质边坡，优先选用装配式柔性防护网，减少施工扰动，提高施工效率；对土质和全风化岩低缓边坡，以生态防护为主、辅助排水加固，达到工程安全和生态保护的平衡，彻底解决不同边坡工况下技术适配性不足、资源浪费或者防护失效的问题。
[bookmark: _GoBack]从施工管控体系上来说，要创建起“勘察复核-分级施工-动态监测-应急调控”这一闭环施工机制。就山区多工序交叉、质量控制难度大而言，严格实行分级开挖、分级防护、排水先行的基本施工准则，从根本上改变重主体、轻防护、重加固、轻排水的施工惯性。施工全过程开展地质动态复核，根据现场岩土参数、坡体变形、孔隙水压力等实测数据，动态调整开挖节奏、防护参数和排水布置，实现由“按图施工”向“按需施工”的转变。同时对锚固注浆、生态喷播、排水构筑物施工关键工序质量标准做细化，完善山区野外复杂环境施工质控细则，解决传统施工中工序倒置、工艺不规范、成品耐久性差的问题。

