油品储运过程损耗成因及降耗措施分析

摘要：油品在储运过程中存在两种损耗，一种是由于蒸发而造成数量上的减少，另一种是由于装卸过程中滴漏以及计量出现的账实不符。本文从油品储运过程中损耗的原因出发，主要对油罐呼吸损耗、装卸作业滴漏以及计量核算误差这三个因素的影响因素进行分析，在此基础上提出了浮顶罐改造、密闭装卸、油气回收、计量修正、定额管理五项并举的系统降耗方案。损耗控制的关键是设备条件、操作标准和计量管理三者相辅相成，只有把技术治理和制度约束结合起来，才能达到储运损耗的降低。
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引言
油品储运是将炼油生产与终端用户联系起来的重要环节，储罐、管道、装卸设施在长时间的运行过程中都会消耗掉各种物料。损耗直接导致油品数量下降，增加经营费用，还会产生油气挥发造成的安全隐患和环境污染。找到损耗原因并有针对性地进行降耗，这是储运管理要解决的基本问题。
1、油品储运损耗的主要成因
油品储运损耗按产生原因可大致分为蒸发损耗、滴漏损耗和计量损耗[1]。蒸发损耗主要发生在储罐和装卸上，固定顶罐储存轻质油品的时候，罐内油气因为昼夜温度的起伏而不断膨胀和收缩，产生小呼吸损耗；进油、出油时罐内液位、压力的变化引起的大呼吸损耗；罐体焊缝、呼吸阀密封不好时，油气还会由缝隙不断逸散出去。滴漏损耗大多出现于装卸鹤管、管道阀门、泵组密封以及油罐附件处，密封老化或者操作失误都会造成油品外泄。计量损耗是由于检尺误差、温度密度修正差和收发油比不同造成账面数量和实存数量存在系统的误差。
2.4储运损耗的定额管理与制度约束
技术手段解决的是损耗能不能减小的问题，损耗能不能长久维持低水平是由管理制度决定的[3]。根据不同的油品、储罐类型及作业频率，制定分环节损耗定额指标，对蒸发损耗、装卸滴漏、计量误差设置不同的控制指标，按月考核。损耗定额不能一概而论，要根据本企业储罐情况、油品周转率等数据做测算，定额太严达不到控制目的，定额太松没有约束作用。台账管理是损耗控制的第一步工作，收发油记录、检尺记录、温度密度记录必须全部存档，每日核对储罐的动态情况，发现异常损耗马上查明原因。分区责任制把储罐、管线、装卸设施的管理责任落实到具体的岗位上，操作人员对责任区内密封情况及计量数据负有责任，对损耗出现异常可以第一时间发现并解决。信息化手段的应用使损耗控制更加细致，在线液位检测以及自动计量系统可以对储罐的状态做到及时的掌控，缩减人工操作造成的随机误差。人员培训不能只是对制度进行口头宣传，而应针对检尺、装卸、计量等具体的操作进行技能训练，使一线员工真正掌握正确的操作方法，降低由于操作不当造成的损耗。
结论从损耗原因入手，对罐型改造、密闭装卸、计量修正、定额管理四条降耗途径进行了梳理，共同之处就是把设备条件、操作规范、管理约束全部纳入储运作业的全过程。损耗控制是项持续的工作，由于储罐老化以及油品种类的变化，原来的措施在损耗方面所起的作用会慢慢减弱，必须依靠实际运行数据的不断更新来改善。只有重视技术和管理的协调发展，把降耗指标渗透到储运作业的每一个环节之中，才能使储运损耗持续下降。
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